❗Памятка по пожарной безопасности в банях включает ряд важных требований, которые помогут предотвратить возгорания и обеспечить безопасность.
✅Печь и дымоход
Перед растопкой печи обязательно проверяйте наличие тяги в дымообразующих каналах. Если тяги нет, дымоход прогревают путём сожжения небольшого количества топлива. Если после этого тяга не появилась, нужно прочистить все дымовые каналы печи.
Перед печью установите предтопочный лист размером 50×70 см из нержавеющей стали, чтобы искры или горящие угли не попали на деревянный пол.
Соблюдайте расстояния: между печью и деревянной стеной или перегородкой — около 15 см; между топочной дверцей и противоположной стеной — не менее 150 см.
Для металлических печей: если тонкостенная металлическая печь устанавливается на деревянный пол без специального фундамента, под неё обязательно подкладывают лист асбеста и лист тонкого металла. Возможна установка небольшого кирпичного подиума.
Регулярно очищайте дымоход от сажи. Проверку дымового канала необходимо проводить не менее двух раз в год — перед началом активного сезона и после его завершения.
Высота дымохода от колосниковой решётки до устья — не менее 5 м.
✅Электропроводка
Электрические кабели, подходящие к парилке, должны быть защищены огнестойким материалом, способным выдерживать высокую температуру.
Проводку необходимо прокладывать в закрытых коробах или по огнестойкой поверхности. При проходе через сгораемые конструкции провода должны быть уложены в металлическую трубу.
Используйте медные кабели с термостойкой и влагостойкой изоляцией (например, РКГМ, ПВКВ).
Запрещено устанавливать выключатели в моечной и парной — они должны быть только в предбаннике.
Осветительные приборы в бане должны быть герметичными, надёжно защищёнными от влаги и высокой температуры.
Распределительный щит должен находиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении со свободным доступом. В парилке или моечной его ставить нельзя.
Обязательна установка устройства защитного отключения (УЗО) на линии, которая обслуживает парную, моечную или душевую.
✅❗Дополнительные меры
Пропитка деревянных конструкций специальными огнезащитными пропитками снижает вероятность возгорания и замедляет горение.
Обеспечьте хорошую вентиляцию бани. Недостаточная вентиляция может привести к неполному сгоранию топлива, образованию угарного газа и ухудшению тяги.
Нельзя использовать для розжига печи бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости — для этого лучше использовать обычную газету и сухие берёзовые дрова с берестой.

☎При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 112, 8 (800)-201-92-32. (Единая дежурно-диспетчерская служба м.р. Безенчукский).
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