Приложение №2 
к Постановлению администрации
муниципального района Самарской области 
№1524  от «19» октября  2016г.
«О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Безенчукский Самарской области №361 от 14.03.2016г. 
«Об утверждении положения о дополнительных (платных) услугах,
предоставляемых Заявителям (Потребителям) муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального района
Безенчукский  Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Перечень дополнительных (платных) услуг и расценки на услуги №2
                                                                                                                                                                                                                                                
1.	Калькуляция стоимости услуг (работ) по оформлению акта 
о выборе земельного участка под строительство объекта                                                                                                                Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97, том 1, раздел 3
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени 
в чел/час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ/           руб. коп/	
1	2	3	4	5	
1.1	Изучение заявки. Подготовка к работе с заказчиком.	1,14	158-50	180-69	
1.2	Работа с заказчиком по данным анкеты  застройщика.       Условия по отводу участка	2,66	158-50	421-61	
2.1	Подбор необходимого картографического материала в архиве соот. службы и организация множительных работ	1.24	158-50	196-54	
2.2	Изучение ПДП (ГП)карты внутрихозяйственного землеустройства и др. планировочных документов	1,7	158-50	269-45	
2.3	Обследование участка	2,66	158-50	421-61	
2,4	Подсчёт необходимой площади (длины трассы),привязка участка к жёстким контурам для акта отвода.	0,67	158-50	106-20	
2,5	Оформление предложений по выбору площадки (трассы)	2,66	158-50	421-61	
2,6	Окончательное оформление акта выбора земельного участка.	6,56	158-50	1 039-76	
	Итого:	19,29		3 057-47	
Стр.107	Коэффициент 1,35 на неучтённые затраты от 3057-47			1 070-11	
	Всего:			4 127-58	
    
Примечание: Срок исполнения акта обследования участка под строительство объекта 40 дней, за срочное (14 дней) выполнение акта берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) по составлению схемы планировочной 
организации земельного участка                                                                                                                Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97, том 1, раздел 3.
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени 
в чел/час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
1.1	Изучение заявки. Подготовка к работе с заказчиком	1,14	158-50	180-69	
1.2	Работа с заказчиком по данным анкеты застройщика	2.66	158-50	421-61	
1.3	Выкопировка из ситуационного плана населённого пункта	1.24	158-50	196-54	
1,4	Схема границ участка м:1:500	1,24	158-50	196-54	
1,5	Схема застройки участка	1,24	158-50	196-54	
1,6	Элементы благоустройства или малые архитектурные формы	1,24	158-50	196-54	
	Итого:	8,76		1388-46	
Стр.107	Коэффициент 1,35 на неучтённые затраты              от 1388-46			485-96	
	Всего:			1 874-42	
    
Примечание: Срок исполнения акта обследования участка под строительство объекта 40 дней, за срочное (14 дней) выполнение акта берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией.

3.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) по выдаче справок   
Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97, том 1, раздел 3.  
               № из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени 
в чел/час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
1.1	Изучение заявки. 	0,3	158-50	47-55	
1.2	Подбор материалов в архиве или в базе данных	2.66	158-50	421-61	
1.3	Составление текста, печатание, отправка.	1,1	158-50	174-35	
	Итого:	4,06		643-51	
	Коэффициент 1,35 на неучтённые затраты              от 643-51			225-23	
	Всего:			868-74	
  
Примечание: Срок исполнения акта обследования участка под строительство объекта 40 дней, за срочное (14 дней) выполнение акта берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией.

4.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) по отводу земельного участка под строительство объекта
Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97, том 1, раздел 3.
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени 
в чел/час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
1.1	Изучение заявки. Подготовка к работе с заказчиком	1,14	158-50	180-69	
1.2	Работа с заказчиком по данным анкеты застройщика	2.66	158-50	421-61	
1.3	Выкопировка из ситуационного плана населённого пункта	1.24	158-50	196-54	
1,4	Схема границ участка м:1:500	1,24	158-50	196-54	
1,5	Схема застройки участка	1,24	158-50	196-54	
1,6	Элементы благоустройства или малые архитектурные формы	1,24	158-50	196-54	
	Итого:	8,76		1 388-46	
Стр.107	Коэффициент 1,35 на неучтённые затраты              от 1388-46			485-96	
	Всего:			1 874-42	
   
Примечание: Срок исполнения акта обследования участка под строительство объекта 40 дней, за срочное (14 дней) выполнение акта берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией.

5.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) по подготовке графических и текстовых материалов
и документов для получения разрешения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
  Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97, том 1, раздел 3.
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени 
в чел/час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
13.1 стр.66	Приём документов у застройщика	0,472	158-50	74-81	
13.2 стр.66	Подбор исходных материалов	0,441	158-50	69-90	
13.3 стр.66	Изучение исходных материалов	0,460	158-50	72-91	
13.4 стр.66	Производство технико-экономических расчётов.	1,14	158-50	180-69	
13.5 стр.66	Обследование участка в натуре с изготовлением абриса.	1,701	158-50	269-61	
13.10 стр.67	Согласования материалов с совладельцем и службами-4	0,504 х 4= 2,016	158-50	319-54	
Стр.104	Печатание материалов	0,12	158-50	19-02	
13.13 стр.67	Регистрация и выдача застройщику документов	1,020	158-50	161-67	
	Всего:	7,37		1 168-15	
Примечание: Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

6.	Калькуляция
стоимости услуг (работ) по подготовке графических и текстовых материалов и документов для согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
 Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97, том 1, раздел 3.
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени в чел/час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
1.1 стр.18	Приём документов у застройщика	0,472	158-50	74-81	
1.3 стр.18	Изучение исходных материалов	0,460	158-50	72-91	
1.4 стр.18	Производство технико-экономических расчётов	1,140	158-50	180-69	
1.9 стр.19	Обследование жилого помещения в натуре	1.701	158-50	269-61	
1.12 стр.19	Согласование материалов с членами арх. комиссии	0,504	158-50	79-88	
1.23 стр.21	Анализ полученной документации	0,567	158-50	89-87	
1.13 стр.20	Подготовка проекта решения	0,693	158-50	109-84	
1.11 стр.19	Составление экспертного заключения	0,460	158-50	72-91	
2.8 стр.107	Печатание	0,69	158-50	109-36	
2.9 стр.107	Отправка	0,69	158-50	109-36	
4.14 стр.110	Работа по хранению ТД в архиве	0,69	158-50	109-36	
	Итого:	8,06		1 278-60	
4.22 стр.110	Коэффициент за неучтённые затраты 1,35			447-51	
	Всего:			1 726-11	
Примечание: Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

7.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) по подготовке документации о принятии работ после переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
 Сборник цен и расценок от 15.11.88г № 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени 
в чел/час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
1.1 стр.18	Приём документов у застройщика	0,472	158-50	74-81	
1.3 стр.18	Изучение исходных материалов	0,460	158-50	72-91	
1.4 стр.18	Производство технико-экономических расчётов	1.140	158-50	180-69	
1.9 стр.19	Обследование жилого помещения в натуре с составлением абриса	1.701	158-50	269-61	
1.25 стр.22	Изготовление архитектурно-строительной части. Общая площадь до 100м2	21.811	158-50	3 457-04	
1.12 стр.19	Согласования материалов на заседании арх. комиссии	0,504	158-50	79-88	
3.37 стр.39	Регистрация и выдача документов	1.00	158-50	158-50	
2.9 стр.107	Отправка	0,69	158-50	109-36	
	Итого:	27,78		4 402-80	
Примечание: Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
8.	Калькуляция
стоимости услуг (работ) по подготовке документов для оформления объектов недвижимости (схема расположения земельного участка для ИЖС с надворными постройками, для личного подсобного хозяйства (ЛПХ)  
Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97, том 1, раздел 3.
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени 
в чел/час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
1.1 стр.18	Приём документов	0,47	158-50	74-81	
1.3 стр.18	Изучение исходных материалов.	0,46	158-50	72-91	
2.1 стр.81	Подбор материалов в архиве и изучение проектной документации.	1,24	158-50	196-54	
Стр.104	Изготовление  копий 	0,12	158-50	19-02	
Стр.104	Печатание готовых материалов	0.12	158-50	19-02	
1.12 стр.19	Согласования материалов на заседании градостроительного совета	0,5	158-50	79-88	
3.37 стр.39	Регистрация и выдача документов	1.00	158-50	158-50	
	Итого:	3,91		620-68	
	Коэффициент 1,35 на неучтённые затраты.			217-24	
	Всего:			837-92	
Примечание: Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

9.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) по подготовке документов для оформления материалов на строительство гаражей, хоз. построек на приусадебном участке
 Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97, том 1, раздел 3.
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени 
в чел/час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
6.1 стр.49	Приём документов	0,472	158-50	74-81	
6.2 стр.49	Подбор исходных материалов.	0,441	158-50	69-90	
6.3 стр.49	Изучение исходных материалов	0,460	158-50	72-91	
6.4 стр.49	Производство технико-экономических расчётов	1,140	158-50	180-69	
6.5 стр.49	Подбор типового проекта постройки.	1,146	158-50	181-64	
6,7 стр.50	Вычерчивание эскиза ситуационного плана постройки	0,339	158-50	53-73	
6.8 стр.50	Обследование участка в натуре	1.701	158-50	269-61	
6.10 стр.50	Составление листа согласования	0,460	158-50	72-91	
6.11стр.50	Согласование материалов с совладельцем и службами	0,504	158-50	79-88	
6.13 стр.50	Согласование материалов с руководством	0,560	158-50	88-76	
Стр .104	Печатание	0,12	158-50	19-02	
	Итого:	7,34		1 163-86	
	Коэффициент 1,35 на неучтённые затраты.			407-35	
	Всего:			1 571-21	
Примечание: Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

10.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) по оформлению градостроительного плана с планировочными схемами организации земельного участка под индивидуальное жилищное строительство 
Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97.том 1, раздел 3
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени 
в чел/час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	

1.1 стр.18	1.Оформительская часть
Приём документов 	
0,472	
158-50	
74-81	
1.2 стр.18	Подбор исходных материалов.	0,441	158-50	69-90	
1.3 стр.18	Изучение исходных материалов	0,460	158-50	72-91	
1.4 стр.18	Производство технико-экономических расчётов	1,140	158-50	180-69	
1.6 стр.19	Рекомендации по проектированию объекта.	1,146	158-50	181-64	
1,7 стр.50	Вычерчивание эскиза ситуационного плана постройки	0,339	158-50	53-73	
1.13 стр.20	Подготовка и согласование решения.	0,693	158-50	109-84	
	Итого:	4,69		743-52	

5.8.4 стр.87	2.Техническая часть
Составление пояснительного текста к схеме планировочной организации земельного участка	

1.99	

158-50	

315-42	
1.22-1.23 стр.21	Получение тех. условий, анализ получ. документов 0,693+0,567	
1,26	
158-50	
199-71	
1,24 стр.22	Нанесение инженерных сетей	0,109	158-50	17-28	
	Итого:	3,36		532-41	

6.1 стр.87	3.Графическая часть 
градостроительного плана.                Выкопировка из ситуационного плана населённого пункта	

1.24	

158-50	

196-54	
6.3 стр.87	Чертёж градостроительного плана М1:500	1,24	158-50	196-54	
6.4.стр.87	Схема планировочной организации земельного участка	1,24	158-50	196-54	
6.5 стр.87	Элементы                благоустройства	1.24	158-50	196-54	
	Итого:	4,96		786-16	

1.38 стр.24	4.Подготовка материалов
Комплектация	
2.74	
158-50	
434-29	
1.40-1.42 стр.25	Изготовление копий, регистрация и выдача документов	
1,745	
158-50	
276-58	
Стр .104	Печатание	0,12	158-50	19-02	
	Итого:	17,62		729-89	
	Всего: за оформление материалов			2 791-98	
	Коэффициент 1,35 на неучтённые затраты.			977-19	
	Всего:			3 769-17	
Примечание: Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

11.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) по подготовке градостроительного плана земельного участка на проектирование объектов жилищно-гражданского и производственного назначения
 Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97.том 1, раздел 3.
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени в чел/ час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	

1.1 -1.4 стр. 81	1.Открытие заказа                  Изучение заявки, проектные рекомендации, работа с заказчиком, определение объёма работ	

6,08	

158-50	

963-68	

2.1,2.2,2.3,2.5,2.7,2.8,2.9, стр.81-82	2.Подбор площадки    
Подбор, изучение, обследование участка, подсчёт отводимой площади, оформление предложений по выбору площадки, изучение и подбор документации по пунктам градостроительного плана	

17,49	

158-50	

2 772-16	

4.3.1;4.3.2;4.3.4;4.3.5 4.3.7; стр.83-84	3.Условия подключения объекта к инженерным коммуникациям.                   Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснаб жение и условия ГО ЧС	

19,51	

158-50	

3 092-34	
4.4.5 стр.85	Составление пояснительного текста в разделах градостроительного плана	1,99	158-50	315-42	
5.2 стр.85,                6,4 стр.87	4.Оформление чертежа градостроительного плана.           Изучение существующих коммуникаций на участке, изготовление чертежа градостроительного плана	1,70	158-50	269-45	

7 стр87	5.Комплектация градостроительного плана	
4,65	
158-50	
737-02	

10 стр.89	6.Прочие работы  Инвентаризация архивных материалов	
2,0	
158-50	
317-00	
Стр.104	Размножение	0,12	158-50	19-02	
Стр.104	Печатание 0,12 х 3	0,36	158-50	57-06	
	Итого:	53,9		8 543-15	
Стр.106	Утверждение материалов градостроительного плана 10% от  8 543-15			854-31	
	Итого:			9 397-46	
Стр.107	Неучтённые затраты к ,35			3 289-11	
	Всего:			12 686-57	
Примечание: Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

Общий порядок определения базовой цены на проектные работы
   Цена разработки (рабочего) проекта определяется по формуле С = (А+ВХ) К1, К2, К3, где А,В,К1, К2, К3  - постоянные величины стоимость разработки проектной документации, а Х- основной показатель проектируемого объекта изменяемый (строительный объём зданий или торговая площадь).       
                                      
Примерная калькуляция стоимости работ за архитектурно - строительную часть рабочего проекта жилого дома по МБУ «Безенчукский МФЦ»

1 эт. ж. дом – (275,558+0,017 х 385,0) х 0,85 х 0,58 х 0,92 = 127,95 тыс. руб.
2 эт. ж. дом – (320,717+0,017 х 1110,0) х 0,85 х 0,58 х 0,92 = 154,02 тыс. руб.

Примерная калькуляция стоимости работ
за графические материалы (проект) на строительство (реконструкцию) 
жилого для оформления ипотеки и по заданию заказчика.

Стоимость проекта архитектурно - строительной части (планы этажей, фасады, разрез) определяется: на строительство (реконструкцию) ж. дома в размере 7% от стоимости архитектурно - строительной части рабочего проекта 127950 х 7% = 8 956 рублей 50 копеек.

Примерная калькуляция стоимости работ за графические материалы (проект) на строительство (реконструкцию) жилого дома для подготовки схемы 
планировочной организации земельного участка 
и информационного обеспечения градостроительной деятельности  

Стоимость проекта на строительство (реконструкцию) ж. дома для подготовки схемы планировочной организации земельного участка и информационного обеспечения градостроительной деятельности определяется в размере 2% от стоимости архитектурно-строительной части проекта: 127 950 х 2%= 2 559 рублей.

Примерная калькуляция стоимости работ
за подготовку рабочего проекта на магазин (архитектурно - строительная часть)

магазины -       
(172,47+0,810 х 57,0) х 0,85 х 0,35 х 0,92= 59,84 тыс. руб.	       
Непродовольственные магазины- 
(123,2+ 0,46 х 57,0) х 0,85 х 0,35х0,92 = 40,896 тыс. руб.
Примечание:
При проектировании магазинов в зданиях облегчённого типа К= 0,7.
Основание: Справочник базовых цен на проектные работы для объектов жилищно - гражданского строительства. Издание 2003г. Госстрой России Гл.1 и табл. 1, Гл. 7, табл. 23. Таблицы относительной стоимости к табл. 1 и табл. 23. К1=0,85 - рабочий проект; К2 = 0,58, К2= 0,35 - удельный вес архитектурно - строительной части в объёме общей стоимости разработки рабочего проекта К3 = 0,92 - отсутствие разработки интерьеров.
Примечание:
1. Срок исполнения проекта 40 дней, за срочное (14 дней) выполнение проекта берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 
2. При объемах  проектирования меньше учтённых в калькуляции применяется договорной коэффициент меньше 1.
	 
12.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) по подготовке проекта вертикальной планировки квартала или отдельного участка в масштабе 1:1000,
1 категории сложности (участок свободен от застройки)
 Сборник цен и расценок том v1 часть 1,Москва 1989г.
          № из сборника цен	

Наименование работ	Нормы времени 
в чел/час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
Таб 65 стр.103  	Проект вертикальной планировки на готовой топооснове м 1:1000 1кат.	11265	158-50	1 785-50	
	Итого:	11,27	158-50	1 785-50	
Примечание:                                                                                                                                  1. При выполнении проекта вертикальной планировки в масштабе 1:500 применяется коэфф.1,5                                                                                                                     2. При выполнении проекта вертикальной планировки в масштабе 1:2000 применяется коэфф.0,7                                                                                                                  3. Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

13.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) по подготовке проекта вертикальной планировки квартала или отдельного участка в масштабе 1:1000,
2 категории сложности
 Сборник цен и расценок том v1 часть 1,Москва 1989г.
№ от «__»                           2014г
№ из сборника цен	

Наименование работ	Нормы времени 
в чел/час	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
Таб 65 стр.103  	Проект вертикальной планировки на готовой топооснове м 1:1000 1кат.	14,660	158-50	2 323-61	
	Итого:	14,66	158-50	2 323-61	
Примечание:                                                                                                                                  1. При выполнении проекта вертикальной планировки в масштабе 1:500 применяется коэфф.1,5 .                                                                                                                      2. При выполнении проекта вертикальной планировки в масштабе 1:2000 применяется коэфф.0,7                                                                                                                  3. Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

14.	Калькуляция                                                                                                                                         стоимости услуг (работ) на инженерно-геодезические изыскания,
выполняемые в благоприятный полевой период года с 01.05 по 01.11.
  Развитие планово-высотных геодезических сетей с использованием спутниковых геодезических систем. Расстояние до участка 5-10 км. Калькуляция составлена по справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2004г.
№№
п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Ед.
изм.	Кол-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам, глав сборника цен на изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х коэффициенты	Базовая стоимость руб.
	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Плановая опорная сеть    полевые работы 1кат.	1пункт	2	Таб 8§ 3 ,к 0,7 Прим.1,к 1,3              прим2	2 х 5983 х 0,7 х 1,3	10 889	
2	Камеральные работы	1пункт	2	Таб 8§ 3 ,к 0,7 Прим.1	2 х 2360 х 0,7	3 304	
3	Высотная опорная сеть полевые работы 1кат	1пункт	2	Таб 8§ 4 ,к 0,4 Прим.1	2 х 1418 х 0,4	1 134	
4	Камеральные работы	1пункт	2	Таб 8§ 4,к 0,4 Прим.1	2 х 378 х 0,4	302	
	Итого: полевых работ					12 023	
	Прочие расходы	
5	Внутренний транспорт	
%	
11,25	
Таб 4 § 2
	12023 х 0,1125	1 353	

6	Организация и ликвидация работ			п.13 стр.12                           К0,06пункт.13, К 1,5прим.1	13376 х 0,06 х 1,5	

1 204	
	Итого полевых работ с прочими расходами      	14 580	
	Итого с учетом камеральных работ 	18 186	
7	Непредвиденные расходы на работы и услуги	%	10	Пункт 18 стр.14	18 186 х 0,10	1819	
	Итого	20 005	
8	Итого с учетом коэффициента инфляции		3,76	Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08	20005 х 3,76	75 219	
9	НДС			Не начисляется			
	Всего по смете					75 219	
Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5	

15.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) на инженерно-геодезические изыскания, выполняемые в благоприятный полевой период года с 01.05 по 01.11. 
Топографическая съёмка индивидуального участка в масштабе 1:500 (0,5),         площадь участка 0,1га (10 соток). Расстояние до участка 5-10 км. Калькуляция        составлена по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2004г.
№№
п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Ед.
изм.	Кол-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам, глав сборника цен на изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х коэффициенты	Базовая стоимость руб.
	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Привязочный теодолитный ход. Категория сложности 2	км	0,4	Таб 47§ 1	0,4 х 1074	430	
2	Привязочный нивелирный ход	км	0,4	Таб 47§ 3	0,4 х 362	145	
3	Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500(0,5).Категория сложности 2	га	0,1	Таб 9§ 5                   к 1,4 таб.10	0,1 х 3284 х 1.4	460	
4	Камеральные работы	га	0,1	К1,2 О.У. п15Д	0,1 х 1067 х 1,2	128	
	Итого: полевых работ					1 035	
	Прочие расходы	
5	Внутренний транспорт	%	11,25	
Таб 4 § 2
	1 035 х 0,1125	116	
6	Организация и ликвидация работ			К 0,06 пункт.13, 
к 2,5 прим.1	1 151 х 0,06 х 2,5	173	
	Итого полевых работ с прочими расходами      	1 324	
	Итого с учетом камеральных работ 	1 452	
7	Непредвиденные расходы на работы и услуги	%	10	Пункт 18 стр.14	1 452 х 0,10	145	
	Итого	1 597	
8	Итого с учетом коэффициента инфляции		3,76	Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08	1597 х  3,76	6 005	
9	НДС			Не начисляется			
	Всего по смете					6 005	
Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5	

16.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) на инженерно-геодезические изыскания, выполняемые в благоприятный  полевой период года с 01.05 по 01.11.
 Топографическая съёмка индивидуального участка в масштабе 1:1000 (0,5),        площадь участка 0,1га (10 соток). Расстояние до участка 5-10 км.
Калькуляция составлена по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2004г.
№№
п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Ед.
изм.	Кол-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам, глав сборника цен на изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х
коэффициенты	Базовая стоимость, рублях.
	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Привязочный теодолитный ход.
Категория сложности 2	км	0,4	Таб 47§ 1	0,4 х 1 074	430	
2	Привязочный нивелирный ход	км	0,4	Таб 47§ 3	0,4 х 362	145	
3	Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:1000 (0,5). Категория сложности 2	га	0,1	Таб 9§ 11                   к1,4 таб.10	0,1 х 2 258 х 1.4	316	
4	Камеральные работы	га	0,1	К1,2 О.У. п15Д	0,1 х 734 х 1,2	88	
	Итого: полевых работ					891	
	Прочие расходы	
5	Внутренний транспорт	%	11,25	
Таб 4 § 2
	891 х 0,1125	100	
6	Организация и ликвидация работ			К 0,06 пункт.13, 
к 2,5 прим.1	991 х 0,06 х 2,5	149	
	Итого полевых работ с прочими расходами      	1 140	
	Итого с учетом камеральных работ 	1 228	
7	Непредвиденные расходы на работы и услуги	%	10	Пункт 18 стр.14	1 228 х 0,10	123	
	Итого	1 351	
8	Итого с учетом коэффициента инфляции		3,76	Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08	1 351 х 3,76	5 080	
9	НДС			Не начисляется			
	Всего по смете					5 080	
Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5	

17.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) на инженерно-геодезические изыскания, выполняемые в благоприятный полевой период года с 01.05 по 01.11. 
Топографическая съёмка земельного участка в масштабе 1:2000 (0,5),               площадь участка 1,0 га. Расстояние до участка 5-10км. Калькуляция составлена по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2004г.
№№
п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Ед.
изм.	Кол-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам, глав сборника цен на изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х коэффициенты	Базовая стоимость, рублях.
(01.01.01)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Привязочный теодолитный ход.Категория сложности 2	км	0,4	Таб 47§ 1	0,4 х 1 074	430	
2	Привязочный нивелирный ход	км	0,4	Таб 47§ 3	0,4 х 362	145	
3	Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:2000 (0,5). Категория сложности 2	га	0,1	Таб 9§ 17                   к1,4 таб.10	0,1 х 2 152 х 1.4	301	
4	Камеральные работы	га	0,1	К1,2 О.У. п15Д	0,1 х 700 х 1,2	84	
	Итого: полевых работ					876	
	Прочие расходы	
5	Внутренний транспорт	%	
11,25	

Таб 4 § 2
	
876 х 0,1125	
99	
6	Организация и ликвидация работ			                           К 0,06 пункт.13, 
К 2,5 прим.1	975 х 0,06 х 2,5	146	
	Итого полевых работ с прочими расходами      	1 121	
	Итого с учетом камеральных работ 	1 205	
7	Непредвиденные расходы на работы и услуги	%	10	Пункт 18 стр.14	1205 х 0,10	120	
	Итого	1 325	
8	Итого с учетом коэффициента инфляции		3,76	Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08	1325 х 3,76	4 982	
9	НДС			Не начисляется			
	Всего по смете					4 982	
Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

18.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) на инженерно-геодезические изыскания, выполняемые в благоприятный  полевой период года с 01.05 по 01.11. 
 Инженерно-геодезические изыскания для строительства линейных сооружений. Расстояние до участка работ 5-10 км.
Калькуляция составлена по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2004г. 
№№
п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Ед.
изм	Кол-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам, глав сборника цен на изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х коэффициент ы	Базовая стоимость, рублях.
(01.01.01)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Привязочный теодолитный ход. Категория сложности 2	км	0,4	Таб 47§ 1	0,4 х 1 074	430	
2	Привязочный нивелирный ход	км	0,4	Таб 47§ 3	0,4 х 362	145	
3	Изыскания автомобильных дорог                              v технической категории	км	1,0	Таб12§ 3                   к 1,2 пункт 4 стр 30	1,0 х 22 844 х 1.2	27 413	
4	Камеральные работы	км	1,0	Таб12§ 3                   к 1,2 пункт 15 стр13 	1,0 х 7 156 х 1,2	8 587	
	Итого: полевых работ					27 988	
	Прочие расходы	
5	Внутренний транспорт	%	11,25	
Таб 4 § 2
	27988 х 0,1125	3 149	
6	Организация и ликвидация работ			К 0,06 пункт.13, 
К 2,5 прим.1	31 137 х 0,06 х 2,5	4 671	
	Итого полевых работ с прочими расходами      	35 808	
	Итого с учетом камеральных работ 	44 395	
7	Непредвиденные расходы на работы и услуги	%	10	Пункт 18 стр.14	44 395 х 0,10	4 439	
	Итого	48 834	
8	Итого с учетом коэффициента инфляции		3,76	Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08	48 834 х 3,76	183 616	
9	НДС			Не начисляется			
	Всего по смете					183 616	
Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

19.	Калькуляция
стоимости услуг (работ) на инженерно-геодезические изыскания, выполняемые в благоприятный  полевой период года с 01.05 по 01.11. 
Вынос в натуру контура здания (котлована). Расстояние до участка работ 5-10 км.
Калькуляция составлена по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2006г.
№№
п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Ед.
изм.	Кол-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам, глав сборника цен на изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х коэффициенты	Базовая стоимостьруб.
(01.01.01)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Вынос в натуру контура здания (котлована).                    Категория сложности 2	контур	1	Таб 14§ 10	1 х 1 025	1 025	
2	Камеральные работы	контур	1	Таб 14§ 10 к 1,2 п15Д	1 х 246 х 1,2	295	
	Итого: полевых работ					1 025	
	Прочие расходы	
3	Внутренний транспорт	%	11,25	
Таб 4 § 2
	1025 х 0,1125	115	
4	Организация и ликвидация работ			К 0,06 пункт.13, 
К 2,5 прим.1	1140 х 0,06 х 2,5	171	
	Итого полевых работ с прочими расходами      	1 311	
	Итого с учетом камеральных работ 	1 606	
5	Непредвиденные расходы на работы и услуги	%	10	Пункт 18 стр.14	1 606 х 0,10	161	
	Итого	1 767	
6	Итого с учетом коэффициента инфляции		3,76	Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08	1767х3,76	6 644	
7	НДС			Не начисляется			
	Всего по смете					6 644	
Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5	
                                                                                             
20.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) на инженерно-геодезические изыскания, выполняемые в благоприятный полевой период года с 01.05 по 01.11.
 Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов при длине разбивочных сторон 50 м. 
Расстояние до участка работ 5-10 км.
Калькуляция составлена по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2006г.
№№
п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Ед.
изм.	Кол-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам, глав сборника цен на изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х коэффициенты	Базовая стоимостьрублях.
(01.01.01)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов. Категория сложности 2	км.	1	Таб 15§ 11	1 х 1 025	1 025	
2	Камеральные работы	контур	0,1	Таб 14§ 10 к 1,2 п 15Д	1 х 871 х 1,2	1 045	
	Итого: полевых работ					1 025	
	Прочие расходы	
3	Внутренний транспорт	%	11,25	
Таб 4 § 2
	1 025 х 0,1125	115	
4	Организация и ликвидация работ			К 0,06 пункт.13, 
К 2,5 прим.1	1 140 х 0,06 х 2,5	171	
	Итого полевых работ с прочими расходами      	1 311	
	Итого с учетом камеральных работ 	2 356	
5	Непредвиденные расходы на работы и услуги	%	10	Пункт 18 стр.14	2 356 х 0,10	236	
	Итого	2 592	
6	Итого с учетом коэффициента инфляции		3,76	Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08	2 592 х 3,76	9 746	
7	НДС			Не начисляется			
	Всего по смете					9 746	
Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5	

21.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) на инженерно-геодезические изыскания, выполняемые в благоприятный полевой период года с 01.05 по 01.11.Определение наклонов сооружений башенного типа и колонн. Расстояние до участка работ 5-10 км.
Калькуляция составлена по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2006г.
№№
п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Ед.
изм.	Кол-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам, глав сборника цен на изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х коэффициенты	Базовая стоимость, рублях.
	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Подготовка базисов и первоначальные наблюдения положения верха сооружения.
Категория сложности 2	наблюдение	1	Таб 9§ 14	1 х 1 998	1 998	
2	Камеральные работы	наблюдение	1	Таб 9§ 14 к 1,2 п15Д	1 х 479 х 1,2	575	
3	Текущие наблюдения наклонов различных сечений сооружения	сечение	1	Таб 9§ 15	1 х 414	414	
4	Камеральные работы	сечение	1	Таб 9§ 14 к 1,2 п 15Д	1 х 267 х 1,2	320	
	Итого: полевых работ					2 412	
	Прочие расходы	
5	Внутренний транспорт	%	11,25	
Таб 4 § 2
	2 412 х 0,1125	271	
6	Организация и ликвидация работ			К 0,06 пункт.13, К 2,5 прим.1	2 683 х 0,06 х 2,5	402	
	Итого полевых работ с прочими расходами      	3 085	
	Итого с учетом камеральных работ 	3 980	
7	Непредвиденные расходы на работы и услуги	%	10	Пункт 18 стр.14	3 980 х 0,10	398	
	Итого	4 378	
8	Итого с учетом коэффициента инфляции		3,76	Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08	4 378 х 3,76	16 461	
9	НДС			Не начисляется			
	Всего по смете					16 461	
Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5	

22.	Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) на инженерно-геодезические изыскания, выполняемые в благоприятный полевой период года с 01.05 по 01.11. Наблюдения за деформациями зданий и сооружений. Расстояние до участка работ 5-10 км. Калькуляция составлена по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2006г.
№№
п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Ед.
изм.	Кол-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам, глав сборника цен на изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х коэффициенты	Базовая стоимость, рублях.
	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Определение текущих координат и высот точек Категория сложности 2	1 точка	4	Таб 9§ 18	4 х 942	3 768	
2	Камеральные работы	1 точка	1	Таб 9§ 18 к 1,2 п15Д	4 х 151 х 1,2	725	
	Итого: полевых работ					3 768	
	Прочие расходы	
3	Внутренний транспорт	%	11,25	
Таб 4 § 2
	3 768 х 0,1125	424	
4	Организация и ликвидация работ			К 0,06 пункт.13, К 2,5 прим.1	4 192 х 0,06 х 2,5	629	
	Итого полевых работ с прочими расходами      	4 821	
	Итого с учетом камеральных работ 	5 546	
5	Непредвиденные расходы на работы и услуги	%	10	Пункт 18 стр.14	5 546 х 0,10	555	
	Итого	6 101	
6	Итого с учетом коэффициента инфляции		3,76	Письмо Минстроя РФ от 15.05.2014г. № 8367-ЕС/08	6 101 х 3,76	22 940	
7	НДС			Не начисляется			
	Всего по смете					22 940	
Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5	

23. Калькуляция
стоимости услуг (работ) на выдачу во временное пользование материалов топографических съёмок. 
Калькуляция составлена по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2004г, таб. 81, стр. 107, § 1
№ п/п	№ п/п	Наименование услуг	Измеритель	Цена, руб.	
1	Выдача во временное пользование материалов топографических съёмок	Планшет,                     трапеция	235	
	Итого:		235	
Коэффициент инфляции 3,76
Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08
Итого:235 х 3,76 = 884                                                                                            
Коэффициент за срочность (договорной) от 1до 5

24. Калькуляция                                                                                                                                            стоимости работ для МБУ «Безенчукский МФЦ»
на выдачу координат и высот пунктов геодезической сети. 
Калькуляция составлена по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2004г, таб.81, стр.107, § 2,3
№ п/п	№ п/п	Наименование услуг	Измеритель	Цена, руб.	
1	Выдача координат и высот пунктов геодезической сети 	пункт                           пункт	80                           80	
	Итого:		160	
Коэффициент инфляции 3,76
Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08
Итого:160 х 3,76 = 602                                                                                            
Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

25. Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) на выдачу справок и картограмм по топографо-геодезической изученности участка (объекта) изысканий и трасс инженерных коммуникаций. 
Калькуляция составлена по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2004г, таб.81, стр.107, § 4.
№ п/п	№ п/п	Наименование услуг	Измеритель	Цена, руб.	
1
	Выдача справок и картограмм по топографо-геодезической изученности участка(объекта) изысканий и трасс инженерных коммуникаций.	объект	300	
	Итого:		300	
Коэффициент инфляции3,76
Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08
Итого: 300 х 3,76 = 1128                                                                                           
Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5

26. Калькуляция
стоимости услуг (работ) на проведение геодезических и кадастровых работ с формированием межевого плана. Площадь земельного участка 0,1га
Калькуляция составлена по Сборнику цен ОНЗТ 1996г.
№№
п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Ед.
изм.	Ко                                         л-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам, глав сборника цен на изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х коэффициенты	Базовая стоимостьрублях.
	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Составление заявки	шт.	1	Гл.30 п.30.5 таб.186 Цены и нормы ОНЗТ 1996г    
	(32+11) х 0,21 х 1,15 х 12,728693	132	
2	Подбор необходимых материалов                   --картографических                                 -координат исходных пунктов	план	шт	Гл.30 п 30.10 таб 191	(16+11) х 0,4         х 12,728693	137	
3	Горизонтальная съёмка земельного участка для создания топографического плана м-ба 1:500 	га	0,1	Сборник цен ОНЗТ 1996г. (часть  1,гл.1,стр.22 таб.№5 п.1,2,3,4)	1493-80 х 12,728693 х 0,4 х 0,8 х 0,7 х 1,2	5 111	
4	Обработка полевых материалов с вычерчиванием плана  землепользования с координированием 	план	1	Сборник цен ОНЗТ 1996г. (гл.11,стр124,таб.75 п.2,4,5,6)	68-96 х 12,728693	878	
5	Формирование межевого плана	план	1	ОНЗТ96г. часть11,гл.5,стр63 (таб.36)	33-98 х 12,728693	432	
6	Изготовление схемы расположения земельного участка	схема	1	ОНЗТ 96г.   гл.30,п.30.4 (таб.185,п.4,5,7) 	72-70 х 12,728693	925	
7	Транспортные расходы	%	11,25	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства, Москва 2004г 11,25% от полевых работ,таб4§ 2	5111 х 0,1125	575	
	Итого 	8 190	
Используемые коэффициенты
1.Повышающий коэффициент-дефлятор 12,728693
  Приказ Минэкономразвития России  от 29 октября 2014 года №685.
2.Коэффициент 0,21 таб186 прим.3-перевод площади с 10га к площади 0,1га.
3.Коэффициент 1.15-при производстве работ в населённом пункте таб. 185 прим.8
4.Коэффициент 0,4-при выдаче заказчику данных без обращения в ГосГео фонды.

27. Калькуляция 
стоимости услуг (работ) по территориальному землеустройству. 
Калькуляция составлена по Сборнику цен  ОНЗТ 1996г.
№№ п/п	Вид работы	Цена для всех категорий (руб.коп.)	
	Основные виды работ		
1	Полевые работы	1 950	
2	Подготовка графической части (чертеж и акт согласования границ)	1 000	
3	Подготовка XML файла для формирования межевого плана на бумажном и электронном носителях	750	
4	Запись информации на электронный носитель с удостоверением ЭЦП	750	
	Дополнительные виды работ		
5	Сбор исходных данных	200	
6	Обработка и подготовка исходных данных	1 000	
7	Вынос точек съемочного обоснования для привязки к опорно-межевой сети	1 000	
8	Изготовление межевого плана на бумажном носителе	350	
9	Вынос в натуру земельного участка	1 500 (за каждую дополнительную точку – 700 руб.)	
10	Раздел земельного участка по решению суда	2 000	
11	Кадастровые работы по результатам территориального землеустройства (по архивным данным)	1 750	
12	Кадастровые работы по земельным участкам, принадлежащим юридическим лицам	Стоимость работ договорная (определяется договором на оказание услуг) исходя из объемов работ, сроков исполнения, сложности согласования границ земельного участка и иных видов работ, предусмотренных договором.	
13	Кадастровые работы по земельным участкам, принадлежащим бюджетным организациям	Стоимость работ как для физических лиц	
14	Услуги по опубликованию в газете сообщения о «проведении собрания о согласовании месторасположения границы земельного участка»	350	
15	Предоставление услуг по набору данных и получения сведений из ГЗК (при оплате сведений заказчиком)	400 (за каждую единицу сведений)	
16	Предоставление услуг по набору данных и получения сведений из ГЗК (при оплате сведений работником предприятием)	400 (за каждую единицу сведений)	
17	Работы по переоформлению межевого плана по решению кадастровой палаты	700	
18	Оформление межевого плана по образованию частей земельного участка занятых объектами недвижимости ( в случае, если границы земельного участка уточнены в ГЗК на основании межевого плана МБУ «Градостроительство и землеустройство»)	1 500	
19	Переоформление межевого плана (касательно межевых планов, выпущенных предприятием до 01.10.2013 года)	1 500	

Примечание: 
Срок исполнения заявки 60 рабочих дней (в срок исполнения заявки не входят: получение сведений ГЗК, предоставление право устанавливающих документов, согласование месторасположения границ земельного участка, подписание актов согласования, иные согласования в органах власти, предусмотренные законодательными актами РФ). Срок сдачи заявки может быть продлен по причинам, не зависящим от исполнителя.

28. Калькуляция                                                                                                                                            стоимости услуг (работ) на инженерно-геодезические изыскания, выполняемые в благоприятный полевой период года с 01.05 по 01.11.
 Составление плана границ земельного участка. 
Расстояние до участка 5-10 км.
Калькуляция составлена по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства Москва 2004г.
№№
п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Ед.
изм.	Кол-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам, глав сборника цен на изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х коэффициенты	Базовая стоимость, рублях.
(01.01.01)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Проложение теодолитного хода по границе земельного участка с учётом привязки к пунктам геосети	км	0,15	Таб 47§ 1	0,15 х 1074	161	
2	Горизонтальная съёмка контуров на земельном участке в масштабе 1:500(0,5) 2 кат.     полевые работы	га	0,1	Таб 20§ 1,к1,4 таб.10§ 1	0,1 х 541 х 1,4	76	
3	Камеральные работы	га	0,1	Таб 20§ 1 к1,2 п 15Д	0,1 х 139 х 1.2	17	
4	Итого: полевых работ					237	
	Прочие расходы	
5	Внутренний транспорт	%	
11,25	

Таб 4 § 2
	
237 х 0,1125	
27	
6	Организация и ликвидация работ			                            к 0,06 пункт.13, 
к 2,5 прим.1	264 х 0,06 х 2,5	40	
	Итого полевых работ с прочими расходами      	304	
	Итого с учетом камеральных работ 	321	
7	Непредвиденные расходы на работы и услуги	%	10	Пункт 18 стр.14	321 х 0,10	32	
	Итого	353	
8	Итого с учетом коэффициента инфляции		3,76	Письмо Минстроя РФ от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08	353 х 3,76	1 327	
9	НДС			Не начисляется			
	Всего по смете					1 327	
Коэффициент за срочность (договорной) от 1 до 5
29. Калькуляция
стоимости услуг (работ) на проведение геодезических и кадастровых работ с формированием технического плана жилого здания в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ №403 от 01.09.2010г.
 Работа выполняется в благоприятный полевой период года с 01.05 по 01.11.;
для неблагоприятного периода года к полевым работам применяются повышающие коэффициенты согласно таб.1 стр.59 Приказа Госстроя №79.
1. Приказ Госстроя РФ от 15.05.2002г №79 «Об утверждении Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учёту и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности»;
2. Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97 том 1, раздел 3 (нормы времени);
3. Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства, М, 2006 г.
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени в чел/час или объём работ	Часовая тарифная ставка или стоимость	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	

1.1+1.2+1.3 стр18	
Работа с правоустанавливающими документами	

1.373	

158-50	

217-62	
2ж стр.27	Работа с кадастровыми паспортами,выписками,КТП	1,51	158-50	239-34	
1.33	Заполнение договора-подряда	0,693	158-50	109-84	
3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	Внесение сведений в программу	0,895 х 5	158-50	709-29	
Таб.1,Н1	Подготовка графической части до 100 кв.м-3 листа	4.01	158-50	635-58	
6.1+6.3+6.4+6.5	Изготовление технического плана на бумажном носителе	1.24 х 5	158-50	982-70	
3 док. Таб.61§1

	Проложение привязочного теодолитного хода к пунктам ГГС-2 кат.	0,6 км.	1074	644-40	
3 док. Таб 62 §2,к0,8 прим.3

	Определение координат границы земельного участка
2кат-8 точек	8	127	1016	
	Итого:			4 554-77	
3 док.                 Таб 4 §4

	Транспортные расходы(до объекта 15-20км)	16,25% от полевых работ	1660-40х0,2625	435-85	
	Всего: 			4 990-62	

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
30. Калькуляция
стоимости услуг (работ) на проведение геодезических и кадастровых работ с формированием технического плана нежилого здания в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ №403 от 01.09.2010г. 
 Работа выполняется в благоприятный полевой период года с 01.05 по 01.11.;
для неблагоприятного периода года к полевым работам применяются повышающие коэффициенты согласно таб.1 стр.59 Приказа Госстроя №79.
1.Приказ Госстроя РФ от 15.05.2002г №79 «Об утверждении Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учёту и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности»
2. Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97 том 1, раздел 3 (нормы времени)
3.Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства, М,2006г.
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени в чел/час или объём работ	Часовая тарифная ставка или стоимость	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
1.1+1.2+1.3 стр18	Работа с правоустанавливающими документами	1.373	158-50 х 5	1 088,10	
2ж стр.27	Работа с кадастровыми паспортами, выписками, КТП	1,51	158-50 х 3	718,01	
1.33	Заполнение договора-подряда	0,693	158-50	109-84	
3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	Внесение сведений в программу	0,895 х 5	158-50	709-29	
Таб.1,Н1	Подготовка графической части до 100 кв.м	4.01	158-50 х 3	1 906,76	
6.1+6.3+6.4+6.5	Изготовление технического плана на бумажном носителе	1.24 х 5	158-50	982-70	
3 док. Таб.61§1

	Проложение привязочного теодолитного хода к пунктам ГГС-2 кат.	0,6 км.		1074	644-40	
3 док. Таб 62 §2,к0,8 прим.3

	Определение координат 
2кат	8	127 х 8	8 128,0	
	Итого:			14 287,10	
3 док.                 Таб 4 §4 	Транспортные расходы (до объекта 15-20км)	16,25% от полевых работ	1660-40х0,2625	435-85	
	НДС		Не начисляется		
	Всего: 			14 722,95	

31. Калькуляция
стоимости услуг (работ) на оформление акта обследования в соответствии 
с приказом Министерства экономического развития РФ №403 от 01.09.2010г.
 Работа выполняется в благоприятный полевой период года с 01.05 по 01.11.;
для неблагоприятного периода года к полевым работам применяются повышающие коэффициенты согласно таб.1 стр.59 Приказа Госстроя №79.
1. Приказ Госстроя РФ от 15.05.2002г №79 «Об утверждении Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учёту и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности»
2. Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97 том 1, раздел 3 (нормы времени)
3. Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства, М, 2006г.
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени в чел/час или объём работ	Часовая тарифная ставка или стоимость	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
1.1+1.2+1.3 стр18	Работа с правоустанавливающими документами	
1.373	
158-50	
217-62	
2ж стр.27	Работа с кадастровыми паспортами, выписками, КТП	1,51	158-50	239-34	
1.33	Заполнение договора-подряда	0,693	158-50	109-84	
3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	Внесение сведений в программу	0,895 х 6	158-50	851,15	
6.1+6.3+6.4+6.5	Изготовление акта обследования на бумажном носителе	1.24х6	158-50	1 179,24	
3 док.                 Таб 4 §4	Транспортные расходы(до объекта 15-20км)	16,25% от полевых работ	1 660-40х0,2625	402,81	
	Всего: 			3 000,0	

32. Калькуляция
стоимости услуг (работ) на проведение кадастровых работ с формированием технического плана на помещение
1. Приказ Госстроя РФ от 15.05.2002г №79 «Об утверждении Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учёту и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности»
2. Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97 том 1, раздел 3 (нормы времени)
3. Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства, М, 2006г.
4. Сборник цен ОНЗТ 1996г. 
№ из сборника цен	Наименование работ	Нормы времени в чел/час или объём работ	Часовая тарифная ставка	Стоимость работ                    / руб. коп/	
1	2	3	4	5	
1.1 стр.18	Приём документов у заявителя	0,472	158-50	74-81	
1.3 стр.18	Изучение исходных материалов	0,460	158-50	72-91	
1.4 стр.18	Производство технико-экономических расчётов	1.140	158-50	180-69	
1.9 стр.19	Обследование  помещения в натуре с составлением внемасштабного чертежа	1.701	158-50	269-61	
1.25 стр.22	Изготовление графической части. Общая площадь до 100м2	21.811	158-50	3 457-04	
1.12 стр.19	Изготовление технического плана на бумажном носителе			350-00	
3.37 стр.39	Регистрация и выдача документов	1.00	158-50	158-50	
	Всего:	26,58		4 563,56	
33. Калькуляция
на проведение геодезических и кадастровых работ с формированием технического плана сооружения, выполняемые в благоприятный полевой период года с 01.05 по 01.11.  Расстояние до участка работ 5-10 км. Протяженность сооружения до 500 п.м. 
1. Приказ Госстроя РФ от 15.05.2002г №79 «Об утверждении Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учёту и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности»
2. Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97 том 1, раздел 3 (нормы времени)
3. Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства, М, 2006г.
4. Сборник цен ОНЗТ 1996г. 
№№
п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Ед.
изм.	Кол-во	№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам, глав сборника цен на изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости количества х цена х коэффициенты	Базовая стоимость, рублях.
	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Определение текущих координат и высот точек Категория сложности 2	1 точка	8	Таб 9§ 18	8 х 942	7 536	
	Итого: полевых работ					7 536	
	Прочие расходы	
3	Внутренний транспорт	%	11,25	
Таб 4 § 2
	3 768 х 0,1125	424	
4	Изготовление технического плана на бумажном носителе		1	Сборник цен ОНЗТ 1996г.	350 х 1	350	
5	Подготовка графической части  сооружения (3 листа формат А4)	шт.	3	Таб.1, Н1	4,01 х 158,50 х 3	1 906,76	
	Итого с учетом камеральных работ 	10 216,76	
6	Итого с учетом коэффициента инфляции		3,76	Письмо Минстроя РФ от 15.05.2014г. № 8367-ЕС/08	-	-	
7	НДС			Не начисляется			
	Всего:					10 216,76	

34. Калькуляция
на подготовку технического плана на жилой дом с расширенным описанием объекта 
в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ №403 от 01.09.2010г. Работа выполняется в благоприятный полевой период года с 01.05 по 01.11.; для неблагоприятного периода года к полевым работам применяются повышающие коэффициенты согласно таб.1 стр.59 Приказа Госстроя №79.
1.Приказ Госстроя РФ от 15.05.2002г №79 «Об утверждении Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учёту и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности»
2. Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97 том 1, раздел 3 (нормы времени)
3.Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства,М,2006г.
№                   п\п
	№                  нормы	Наименование работ	Ед. измерения	Нормы врем.  в чел/ч	Часовая тариф ная ставка	Стои мость  работ / руб. коп/	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1.1+1.2+1.3 стр.18	Работа с правоустанавливающими документами	документ	1.373х3	158-50	652-86	
2	Док.1 н 4	Обследование и обмер объекта в натуре с составлением абриса	100 кв.м	4.01х3	158-50	1 906-76	
3	Док.2,н19	Подготовка графической части в масштабе1:100	100 кв.м	3,94	158-50	624-49	
4	Док.1,стр.7 н.11
	Заполнение таблиц  с описанием основных характеристик объекта с заполнением экспликации 	здание	2,70	158-50	427-95	
5		Итого: 				3 612-06	
6	Док.3     Таб 4 §4	Транспортные расходы	%	16,25 от полевых работ	3177-92х 0,1625	516-41	
		Всего:				4 128-47	

35. Калькуляция
на подготовку технического паспорта на нежилое здание 
в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ №403 от 01.09.2010г. Работа выполняется в благоприятный полевой период года 
с 01.05 по001.11.; для неблагоприятного периода года к полевым работам применяются повышающие коэффициенты согласно таб.1 стр.59 Приказа Госстроя №79.
1.Приказ Госстроя РФ от 15.05.2002г №79 «Об утверждении Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учёту и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности»
2. Сборник цен и расценок от 15.11.88г №97 том 1, раздел 3 (нормы времени)
3.Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства,М,2006г.
№                   п\п
	№                  нормы	Наименование работ	Измери тель	Нормы врем.  в чел/ч	Часовая тариф ная ставка	Стои мость  работ / руб. коп/	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1.1+1.2+1.3 стр.18	Работа с правоустанавливающими документами	документ	1.373х3	158-50	652-86	
2	Док.1 н 4	Обследование и обмер объекта в натуре с составлением абриса	100кв.м	4.01х5	158-50	3177-93	
3	Док.2,н19	Подготовка графической части в масштабе1:100	100кв.м	3,94х2	158-50	1248-98	
4	Док.1,стр.7 н.11	Заполнение таблиц  с описанием основных характеристик объекта с заполнением экспликации	здание	2,70	158-50	427-95	
5		Итого:				5507,72	
6	Док.3     Таб 4 §4	Транспортные расходы	%	16,25 от полевых работ	3177-92х 0,1625	516-41	
		Всего:				6024-13